**Контрольная работа**

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения

Специальность 23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

**Вопрос №1**

*Главной на перекрестке является:*

 1. Дорога с асфальтобетонным покрытием по отношению к дороге, покрытой брусчаткой.  
 2. Дорога с твердым покрытием по отношению к грунтовой дороге.  
 3. Дорога с тремя или более полосами движения по отношению к дороге с двумя полосами.

**Вопрос №2**

*Что означает термин «Ограниченная видимость»?*

 1. Видимость водителем дороги менее 150 м в ночное время.  
 2. Видимость водителем дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада, а также в сумерки.  
 3. Видимость водителем дороги, ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями или другими объектами.  
 4. Видимость водителем дороги во всех перечисленных случаях.

**Вопрос №3**

*В каком случае водитель совершит вынужденную остановку?*

 1. Остановившись на проезжей части из-за технической неисправности транспортного средства.  
 2. Остановившись непосредственно перед пешеходным переходом, чтобы уступить дорогу пешеходу.  
 3. В обоих перечисленных случаях.

**Вопрос №4**

*Являются ли тротуары и обочины частью дороги?*

 1. Являются.  
 2. Являются только обочины.  
 3. Не являются.

**Вопрос №5**

*Что означает требование уступить дорогу?*

 1. Вы должны остановиться только при наличии дорожного знака «Уступите дорогу».  
 2. Вы должны обязательно остановиться, чтобы пропустить других участников движения.  
 3. Вы не должны начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к Вам преимущество, изменить направление движения или скорость.

**Вопрос №6**

*Какие транспортные средства относятся к маршрутным транспортным средствам?*

 1. Автобусы (в том числе маломестные, междугородние и школьные).  
 2. Автобусы, троллейбусы и трамваи, предназначенные для перевозки людей и движущиеся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок.  
 3. Любые транспортные средства, перевозящие пассажиров.

**Вопрос №7**

*Какой неподвижный объект, не позволяющий продолжить движение по полосе, не относится к понятию «Препятствие»?*

 1. Посторонний предмет.  
 2. Дефект проезжей части.  
 3. Неисправное или поврежденное транспортное средство.  
 4. Транспортное средство, остановившееся на этой полосе из-за образования затора.

**Вопрос №8**

*Что означает термин «Недостаточная видимость»?*

 1. Видимость дороги менее 100 м вблизи опасных поворотов и переломов продольного профиля дороги.  
 2. Видимость дороги менее 150 м в ночное время суток.  
 3. Видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и т.п., а также в сумерки.

**Вопрос №9**

*Что означает термин «Обгон»?*

 1. Опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части).  
 2. Опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом из занимаемой полосы.  
 3. Любое опережение одного или нескольких транспортных средств.

**Вопрос №10**

*Что называется разрешенной максимальной массой транспортного средства?*

 1. Масса снаряженного транспортного средства без учета массы водителя, пассажиров и груза, установленная предприятием-изготовителем.  
 2. Масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально допустимой.  
 3. Максимально допустимая для перевозки масса груза, установленная предприятием-изготовителем.

**Вопрос №11**

*При какой неисправности разрешается эксплуатация транспортного средства?*

 1. Не работает механизм регулировки положения сиденья водителя.  
 2. Не работают устройства обогрева и обдува стекол.  
 3. Не работают пробки топливных баков.  
 4. Не работает стеклоподъемник.

**Вопрос №12**

*Запрещается эксплуатация мототранспортных средств (категории L), если остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) составляет не более:*

 1. 0,8 мм.  
 2. 1,0 мм.  
 3. 1,6 мм.  
 4. 2,0 мм.

**Вопрос №13**

*Какие из перечисленных транспортных средств разрешается эксплуатировать без огнетушителя?*

 1. Только мотоциклы без бокового прицепа.  
 2. Все мотоциклы и легковые автомобили.  
 3. Любые мотоциклы.

**Вопрос №14**

*В каком случае разрешается эксплуатация транспортного средства?*

 1. Загрязнены внешние световые приборы.  
 2. Регулировка фар не соответствует установленным требованиям.  
 3. На световых приборах используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.  
 4. На транспортном средстве спереди установлены световые приборы с огнями оранжевого цвета.

**Вопрос №15**

*При каком максимальном значении суммарного люфта в рулевом управлении допускается эксплуатация легкового автомобиля?*

 1. 10 градусов.  
 2. 20 градусов.  
 3. 25 градусов.

**Вопрос №16**

*Эксплуатировать грузовой автомобиль с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т можно при отсутствии:*

 1. Знака аварийной остановки.  
 2. Противооткатных упоров.  
 3. Огнетушителя.  
 4. Аптечки.

**Вопрос №17**

*В каких случаях разрешается эксплуатация транспортного средства?*

 1. Нарушена герметичность системы питания (топливной системы).  
 2. Содержание вредных веществ в отработавших газах или их дымность превышают установленные нормы.  
 3. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости.  
 4. Уровень внешнего шума превышает установленные нормы.

**Вопрос №18**

*При возникновении какой неисправности запрещается дальнейшее движение транспортного средства даже до места ремонта или стоянки?*

 1. Не работает стеклоомыватель.  
 2. Неисправна рабочая тормозная система.  
 3. Неисправна система выпуска отработавших газов.

**Вопрос №19**

*Дальнейшее движение транспортного средства (даже к месту стоянки или ремонта) при негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях запрещается:*

 1. Только в темное время суток.  
 2. Только в условиях недостаточной видимости.  
 3. В обоих перечисленных случаях.

**Вопрос №20**

*Какие из перечисленных транспортных средств разрешается эксплуатировать без медицинской аптечки?*

 1. Автомобили.  
 2. Автобусы.  
 3. Все мотоциклы.  
 4. Только мотоциклы без бокового прицепа.

**Вопрос №21**

*При какой неисправности тормозной системы запрещается эксплуатация транспортного средства?*

 1. Уменьшен свободный ход педали тормоза.  
 2. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние транспортного средства с полной нагрузкой на уклоне до 16 % включительно.  
 3. Не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы.

**Вопрос №22**

*При возникновении какой неисправности запрещено дальнейшее движение транспортного средства даже до места ремонта или стоянки?*

 1. Неисправно рулевое управление.  
 2. Неисправен глушитель.  
 3. Не работает стеклоподъемник.

**Вопрос №23**

*В каком из перечисленных случаев разрешается эксплуатация автомобиля?*

 1. Шины имеют порезы, обнажающие корд.  
 2. Шины имеют отслоения протектора или боковины.  
 3. На задней оси автомобиля установлены шины с восстановленным рисунком протектора.

**Вопрос №24**

*Эксплуатация мотоцикла запрещается:*

 1. Только при отсутствии предусмотренных конструкцией дуг безопасности.  
 2. При отсутствии всего перечисленного оборудования.  
 3. Только при отсутствии предусмотренных конструкцией подножек, поперечных рукояток для пассажиров на седле.

**Вопрос №25**

*Запрещается эксплуатация легкового автомобиля, если стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние автомобиля в снаряженном состоянии на уклоне:*

 1. До 16% включительно.  
 2. До 23% включительно.  
 3. До 31% включительно.

**Вопрос №26**

*Допускается ли применять шторки и жалюзи на заднем стекле легкового автомобиля?*

 1. Допускается.  
 2. Не допускается.  
 3. Допускается только при наличии зеркал заднего вида с обеих сторон.

**Вопрос 27**

*Допускается ли применять шторки и жалюзи на заднем стекле легкового автомобиля?*

 1. Не работает спидометр.  
 2. Не работает предусмотренное конструкцией противоугонное устройство.  
 3. Отсутствуют опознавательные знаки, которые должны быть на нем установлены.  
 4. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости.

**Вопрос №28**

*В каком случае запрещается эксплуатация транспортного средства?*

 1. Не работает звуковой сигнал.  
 2. Не работает указатель уровня топлива.  
 3. Затруднен пуск двигателя.  
 4. Нарушена регулировка угла опережения зажигания.

**Вопрос №29**

*В каком случае запрещается эксплуатация транспортных средств?*

 1. Двигатель не развивает максимальной мощности.  
 2. Двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах.  
 3. Имеется неисправность в системе выпуска отработавших газов.

**Вопрос №30**

*Как обязан поступить водитель, если во время движения отказал в работе спидометр?*

 1. Прекратить дальнейшее движение.  
 2. Продолжить намеченную поездку с особой осторожностью.  
 3. Попытаться устранить неисправность на месте, а если это невозможно, то следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.